**ПРОЕКТ** № ПС-428

Додаток 3

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основнихзасобів | Інвентарнийномер | Кількість | Причина списання | Первісна вартість(грн.) | Знос(грн.) | Залишкова вартість(грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Циркуляційний безсальниковий насос WILO Top-S 40/10 DM PN6/10 | 10405182 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини у корпусі. | 24 889,58 | 19 852,10 | 5 037,48 | 2019 |
| 2. | Циркуляційний безсальниковий насос WILO Top-Z 50/7 DMGG | 10405183 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини у корпусі. | 17 847,92  | 14 236,16 | 3 611,76 | 2019 |
| 3. | Крісло | 10605181 | 1 | Механічне пошкодження механізму, обламані тримачі коліщат, не спрацьовує поршень. | 160,20 | 160,20 | 0,00 | 1996 |
| 4. | Крісло | 10605182 | 1 | Механічне пошкодження механізму, обламані тримачі коліщат, не спрацьовує поршень. | 160,20 | 160,20 | 0,00 | 1996 |
| 5. | Пристрій ШУДИ (шафа управління сигналізацією) | 10404341 | 1 | Не працює схема, пошкодження плати пристрою, перегорів блок живлення. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1997 |
| 6. | Установка конденсаторна 4кв 0,38 | 10404318 | 1 | Пробій банки конденсатора, пошкодження ізоляції, не набирає ємності, пошкодження ізолятора конденсатора, не працює контролер установки. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1983 |
| 7. | Установка конденсаторна 4кв 0,38 | 10404319 | 1 | Пробій банки конденсатора, пошкодження ізоляції, не набирає ємності, пошкодження ізолятора конденсатора, не працює контролер установки. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1983 |
| 8. | Установка конденсаторна | 10404349 | 1 | Пробій банки конденсатора, пошкодження ізоляції, не набирає ємності, пошкодження ізолятора конденсатора, не працює контролер установки. | 3 225,30 | 3 225,30 | 0,00 | 2002 |
| 9. | Прилад Ф 4103 М | 10605104 | 1 | Пошкодження корпусу, стрілка шкали збита з направляючих, перегоріла схема управління приладом, спрацьовує запобіжник захисту, коротке замикання на корпусі. | 30,12 | 30,12 | 0,00 | 1992 |
| 10. | Прилад ECO | 10605238 | 1 | Пошкодження корпусу, стрілка шкали збита з направляючих, перегоріла схема управління приладом, спрацьовує запобіжник захисту, коротке замикання на корпусі. | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 2002 |
| 11. | Прилад Щ 41160 | 10605105 | 1 | Пошкодження корпусу, стрілка шкали збита з направляючих, перегоріла схема управління приладом, спрацьовує запобіжник захисту, коротке замикання на корпусі. | 58,40 | 58,40 | 0,00 | 1992 |
| 12. | Електроустановка ЕУ (електровимірювальна установка) | 10402452 | 1 | Пробій ізоляції вимірювального трансформатора, пошкодження ізоляції на клемниках, не спрацьовує захист від короткого замикання. | 215,90 | 215,90 | 0,00 | 1992 |
| 13. | Системний блок Core | 10404112 | 1 | Під час перевірки блоку живлення виявлено відсутність напруги на виході. При огляді материнської плати виявлені ознаки пошкодження конденсаторів в зоні живлення процесора, що може свідчити про перегрів і пошкодження елементів плати. | 2 527,00 | 2 527,00 | 0,00 | 2010 |
| 14. | Системний блок Dual Core | 10403101 | 1 | Пристрій не подає зображення на монітор і не завантажується. Індикатори живлення на передній панелі працюють, але на екрані монітора відсутнє зображення. Жорсткий диск не видає звуків роботи, вентилятори обертаються на низьких обертах, без звичних звуків. Несправність в порту відео карти, на материнській платі відсутнє живлення на PCI- роз`єм, що підтверджує ймовірну поломку південного моста або несправність відеокарти.  | 2 595,75 | 2595,75 | 0,00 | 2008 |
| 15. | Системний блок Samsung  | 10404091 | 1 | Пристрій не вмикається, індикатори живлення не світяться, але при натисканні кнопки ввімкнення з`являється слабкий запах горілого пластика з боку блоку живлення. Блок живлення не подає стабільну напругу, у материнській платі виявлені ознаки перегріву на південному мосту. | 294,69 | 294,69 | 0,00 | 2007 |
| 16. | Принтер лазерний Canon LBP 3010 | 10403331 | 1 | Принтер не захоплює папір та не виконує друк, несправність механізму подачі паперу. | 1 058,33 | 1 058,33 | 0,00 | 2010 |
| 17. | Монітор 19 Samsung E1920 | 10404113 | 1 | Монітор вмикається але зображення періодично зникає або мерехтить, несправність внутрішнього кабеля, плати підсвітки або інвертора. Монітор не забезпечує стабільного зображення. | 962,67 | 962,67 | 0,00 | 2010 |
| 18. | Системний блок | 10404097 | 1 | Пристрій не подає зображення на монітор і не завантажується, індикатори живлення працюють, але немає звуків роботи жорсткого диска або інших ознак завантаження системи. У блоці живлення виявлено нестабільну напругу, що вказує на його несправність або проблему в схемах материнської плати. | 210,89 | 210,89 | 0,00 | 2007 |
| 19. | Комп`ютер Celeron 433 | 10402511 | 1 | Пристрій не подає зображення на монітор і не завантажується. Індикатори живлення не світяться, немає звуків роботи жорсткого диска та інших ознак завантаження системи. При перевірці живлення на материнській платі спостерігаються ознаки можливого короткого замикання в схемах блоку живлення. | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | 1999 |
| 20. | Системний блок Core | 10404107 | 1 | Системний блок не завантажується та не подає сигнал на монітор, присутній шум вентиляторів однак відсутні ознаки роботи жорсткого диска і немає індикації роботи материнської плати. Несправність живлення, материнської плати або процесора.  | 1 418,06 | 1 418,06 | 0,00 | 2010 |
| 21. | Монітор 19 Samsung | 10403330 | 1 | Монітор не вмикається, відсутнє зображення, нерівномірне підсвічування по краях екрану. Поломка спричинена несправністю інвертора або підсвітки. | 1 211,13 | 1 211,13 | 0,00 | 2010 |
| 22. | Монітор 19 Samsung 943NW | 10404559 | 1 | Монітор не вмикається, індикатор живлення не реагує на підключення до мережі, на екрані відсутнє зображення, що свідчить про несправність блоку живлення або основної плати монітора. | 737,93 | 737,93 | 0,00 | 2010 |
| 23. | Монітор 19 Samsung 943NW | 10404110 | 1 | Монітор не вмикається, при спробі підключення до мережі індикатор живлення не загорається, а зображення відсутнє, вихід з ладу блоку живлення або основної плати монітора. | 737,93 | 737,93 | 0,00 | 2010 |
| 24. | Принтер Samsung | 10402718 | 1 | Принтер не виконує друк, папір застрягає в механізмі подачі, а індикатори на панелі управління сигналізують про помилку, помилка механізму подачі паперу або несправність друкуючого вузла. | 1 589,00 | 1 589,00 | 0,00 | 2004 |
| 25. | Принтер лазерний HP LJ 1022 | 10402962 | 1 | Принтер не друкує, видає повідомлення про помилку на панелі управління, друк зупиняється після захоплення паперу, присутній сторонній шум під час роботи.,помилка механізму подачі паперу або знос друкуючого блоку. | 1 041,00 | 1 041,00 | 0,00 | 2006 |
| 26. | Системний блок TERRA PC | 10403347 | 1 | Не подає зображення на монітор, не завантажується, індикатор живлення працюють, але немає звуків роботи жорсткого диска чи інших ознак завантаження, несправність материнської плати. | 2 566,67 | 2 566,67 | 0,00 | 2010 |
| 27. | Монітор Samsung 17 793 DF | 10402849 | 1 | Монітор не виводить зображення на екран, індикатор живлення вмикається, але екран залишається чорним. Несправність блоку живлення. | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 2005 |
| 28. | Лічильник газу турбінний ЛГК 200 EXG 1600 | 10404597 | 1 | Пошкодження фільтрової частини та лічильного пристрою облікових валів, не може використовуватися за призначенням. Згідно положень п.1 2 г. 3 у розділі 10 кодексу ГРС, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. за № 2494 система комерційного обліку нарівні достовірності вимірювання об`єму газу признана не комерційною з з-за механічних пошкоджень лічильника. | 25 934,52 | 23 631,02 | 1 763,50 | 2011 |
| 29. | Коректор Gamma Flou | 10404599 | 1 | Пошкоджена плата керування від перепаду електрона пруги (материнська плата з управлінчиською мікросхемою ремонту не підлягає). | 22 714,52 | 1 577,40 | 21 137,12 | 2011 |
| 30. | Сигналізатор РВ 50 | 10404339 | 1 | Не працює схема, пошкодження плати пристрою. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1997 |
| 31. | Сигналізатор РВ 50 | 10404340 | 1 | Не працює схема, пошкодження плати пристрою. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1997 |
| 32. | Пульт управління | 10404314 | 1 | Не працює схема, пошкодження плати пристрою, коротке замикання на вихідних клемах, не спрацьовує автоматика. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1983 |
| 33. | Шафа управління ШУНТ (шафа управління сигналізацією) | 10404335 | 1 | Не працює схема, пошкодження плати пристрою, коротке замикання на вхідних клемах, не спрацьовує автоматика. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1997 |
| 34. | Шафа управління ШУП (шафа управління сигналізацією) | 10404336 | 1 | Не працює схема, пошкодження плати пристрою, коротке замикання на вхідних клемах, не спрацьовує автоматика. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1997 |
| 35. | Блок управління  | 10404311 | 1 | Не працює схема, пошкодження плати пристрою, коротке замикання на вхідних клемах, не спрацьовує автоматика. | 51,55 | 51,55 | 0,00 | 1972 |
| 36. | Насос КА100-80-60 | 10404348 | 1 | Розбита посадка робочого колеса, вібрація валу, не центрується вал насоса, обламані отвори кріплення, посадка місць підшипників. Пошкодження магнітопровода статора, просадка місць підшипників, міжвиткове замикання обмотки, зсув обмотки ротора по валу. | 394,54 | 394,54 | 0,00 | 2001 |
|  | Підсумок |  | 36 |  | 116 332,13 | 62 914,67 | 53 417,46 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО