Продовження додатку

ПРОЄКТ	№ ПС-361

Додаток 5 
Рішення Броварської міської ради Броварського району
Київської області


Перелік майна, що перебуває на балансі комунального закладу «Міський культурний центр»  Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягає списанню:

	№ п/п
	Назва основних
засобів
	Інвентарний
номер
	Кіль
кість
	Причина списання
	Первісна вартість
(грн.)
	Знос
(грн.)
	Залишкова вартість
(грн.)
	Рік введення в експлуатацію

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Акумулятор
	10420015
10420016
10420017
10420018
10420019
	5
	Внаслідок тривалого циклічного навантаження відбулася незворотна сульфатація активної маси пластин акумуляторних підсистем. Глибока хімічна деградація внутрішньої структури елементів призвела до критичного падіння ємності та втрати здатності утримувати номінальний заряд. Термічне старіння сепараторних матриць викликало внутрішні витоки струму, що унеможливлює подальше безпечне використання енергоносіїв. Внаслідок вичерпання ресурсного циклу електрохімічних комірок відновлення первинних параметрів є неможливим
	687,00
	687,00
	0,00
	1974

	2
	Фільмостат ФС-35
	10420026
	1
	Багаторічна експлуатація призвела до природної амортизації та втомної деградації металу корпусних елементів і напрямних конструкцій. Корозійні процеси та окислення внутрішніх поверхонь викликали незворотне порушення герметичності робочої камери приладу. Старіння ущільнювальних компонентів і втрата молекулярної еластичності полімерних з’єднань призвели до каскадного порушення температурно-вологісного режиму стабілізації. Технологічне зношення основних робочих зон унеможливлює виконання базових функцій збереження плівкових носіїв
	260,00
	260,00
	0,00
	1977

	3
	Автоперемотувач
	10420027
	1
	Критичне напрацювання кінематичних пар та вичерпання ресурсного циклу приводних механізмів спричинило виникнення значних люфтів осей головного редуктора шасі. Втомне старіння та деформаційне зношення шестерень передавального вузла призвели до нерівномірного розподілу крутного моменту. Одночасно настало міжвиткове замикання обмоток статора двигуна внаслідок теплового руйнування діелектричної ізоляції. Системна деградація механічних компонентів унеможливлює точне калібрування швидкості протягування стрічки
	243,00
	243,00
	0,00
	1977

	4
	Автоперемотувач
	10420034
	1
	Внаслідок тривалого використання виникло критичне експлуатаційне зношення фрикційних елементів і вузлів гальмування кінематичної схеми. Втрата еластичності гумотехнічних компонентів системи натягу стрічки та знос підшипникових груп викликали постійне заклинювання валів. Деградація елементів внутрішньої комутації електричного тракту призвела до втрати стабільності управління каскадом живлення. Загальне вичерпання моторесурсу приводного механізму виключає доцільність проведення відновлювальних робіт
	243,00
	243,00
	0,00
	1979

	5
	Кінопроектор КП-17м без станини
	10420069
	1
	Тривала амортизація спричинила критичний знос елементів оптико-механічного тракту та мальтійського механізму проекційної системи. Термічне старіння та помутніння лінзових блоків викликали значний зсув калібрувальних параметрів і незворотну втрату світлопропускної здатності. Руйнування ізоляційних матеріалів внутрішньої високовольтної проводки призвело до каскадного виходу з ладу блоку розпалювання лампи. Моральне старіння конструктивних рішень та відсутність базової опорної конструкції роблять експлуатацію технічно неможливою
	40,00
	40,00
	0,00
	2009

	6
	Автоперематувач 35П-5
	10420010
10420011
10420012
10420013
	4
	Повна втомна деградація металевих елементів редуктора приводу та знос зубчастих зачеплень викликали незворотні порушення в роботі передавальних валів. Випрацювання ресурсу роторних груп електродвигунів призвело до втрати потужності та критичного перегріву внутрішніх кіл. Окислення контактних площадок у зоні підключення інтерфейсів управління спричинило збої у платах комутації. Системний знос кінематики робить пристрої непридатними для забезпечення стабільного технологічного процесу
	40,00
	40,00
	0,00
	2009

	7
	GE CSD250 лампа
	10420070
10420071
	2
	Критичне емісійне згасання кристалів та руйнування активних газорозрядних шарів відбулися внаслідок повного вичерпання номінальних годин напрацювання. Постійні температурні цикли викликали термічне старіння та деструкцію ізоляції цокольної частини. Окислення контактних виводів призвело до значного підвищення внутрішнього опору та неможливості ініціації дугового розряду. Фізико-хімічна деградація конструктивних матеріалів лампи є незворотною та повною
	2080,00
	2080,00
	0,00
	2010

	8
	“Panasonic PT – VX500E” відеопроектор
	10420072
	1
	Внаслідок тривалого теплового навантаження настала незворотна деградація РК-матриці та помутніння оптичних фільтрів колірного блоку. Емісійне згасання оптичного модуля викликало критичне падіння яскравості та зміщення калібрувальних параметрів колірної гами. Висихання електролітичних конденсаторів у колах живлення інвертора призвело до пульсацій напруги та виходу з ладу плати управління. Порушення логічної структури мікроконтролера внаслідок термічного старіння компонентів унеможливлює запуск пристрою
	20014,00
	20014,00
	0,00
	2012

	9
	Системний  блок Celeron 2200
	10480001
	1
	Багаторічне використання призвело до висихання та втрати ємності електролітичних конденсаторів на материнській платі та в колах стабілізації живлення процесора. Дифузія в напівпровідникових структурах системного чіпсета викликала критичні помилки при обробці даних. Настало тривале напрацювання магнітного шару шпиндельного накопичувача, що спричинило руйнування логічної структури секторів. BGA-відвал контактів центрального процесора через циклічні температурні коливання повністю зупинив працездатність архітектури
	3381,00
	3381,00
	0,00
	2003

	10
	Монітор 15 дюймів Prestigio

	10480002
	1
	Втрата емісії знакосинтезуючих сегментів дисплея та деградація рідкокристалічного шару відбулися під дією часу. Вихід з ладу високовольтного інвертора підсвічування спричинений висиханням фільтруючих конденсаторів первинного каскаду живлення. Окислення міжплатних інтерфейсних шлейфів призвело до спотворення передачі відеосигналу та появи стійких артефактів. Моральне старіння елементної бази робить проведення ремонту економічно неефективним
	1765,00
	1765,00
	0,00
	2003

	11
	Принтер Samsung ML 1210
	10480003
	1
	Термічна деградація та критичне витончення елементів вузла запікання тонера призвели до порушення процесу закріплення відбитків. Втрата фрикційних властивостей еластомерів роликів системи подачі паперу та знос зубчастих зачеплень головного редуктора викликали постійне блокування тракту. Емісійне згасання лазерного діода блоку розгортки променя спричинило незворотне падіння контрастності друку. Знос підшипникових опор шасі призвів до порушення геометрії руху рухомих частин
	931,00
	931,00
	0,00
	2003

	12
	Факс-модем Genius EXT
	10480004
	1
	Окислення контактних площадок у зоні підключення лінійних інтерфейсів та деградація елементів аналогового узгоджувального тракту повністю порушили процеси модуляції. Висихання низьковольтних електролітичних конденсаторів у колі живлення мікросхеми контролера призвело до втрати стабільності синхронізації сигналів. Термічне старіння кремнієвих структур головного чіпа викликало повну втрату лінійної функціональності пристрою. Внаслідок зміни технологічних стандартів зв'язку обладнання зазнало повного морального старіння
	182,00
	182,00
	0,00
	2003

	13
	Принтер Epson Stylus C 82
	10480006
	1
	Глибока корозія та безповоротне забивання п'єзоелектричних дюз друкуючої голівки відбулися внаслідок тривалого простою та фізико-хімічної деградації залишків носія. Знос крокового двигуна позиціонування каретки та розтягнення приводного пасу викликали втрату точності друку та системні помилки позиціонування. Висихання абсорбера відпрацьованого чорнила та старіння датчиків оптичного контролю призвели до повного блокування внутрішнього інтерфейсу пристрою
	643,00
	643,00
	0,00
	2005

	14
	Монітор 17” Samsung SM 795 DF (LE 17)
	10480007
	1
	Критичне падіння емісії катодів електронно-променевої трубки призвело до незворотної втрати яскравості та порушення балансу зведення променів. Старіння та втрата діелектричної міцності ізоляції високовольтного рядкового трансформатора викликали внутрішні мікророзряди та вихід з ладу каскаду горизонтальної розгортки. Термічна деградація резистивних елементів кіл фокусування унеможливлює налаштування чіткості зображення, що робить експлуатацію небезпечною для зору
	903,00
	903,00
	0,00
	2005

	15
	Ксерокс – Canon FC 128
	10480009
	1
	Внаслідок тривалого експлуатаційного зносу настала критична деградація нагрівального елемента та знос термоплівки вузла фіксації. Знос зубчастих коліс головного редуктора шасі спричинив люфт осей рухомої каретки оригіналотримача. Помутніння та зсув колірного балансу фотоелектричної матриці скануючого блоку призвели до повної втрати деталізації копій. Старіння еластомерів вузла відділення паперу викликає постійну відмову системи захоплення носіїв
	1738,00
	1738,00
	0,00
	2007

	16
	Принтер A4 HP Color LJ2605

	10480012
	1
	Термічна деградація компонентів імпульсного драйвера та вузла термоблока призвела до стабільного перегріву та запіканню внутрішніх каналів передачі. Емісійне згасання лазерних діодів блоків розгортки за кожним колірним каналом викликало незворотне порушення передачі півтонів. Знос кутових редукторів приводу картриджів призвів до порушення суміщення кольорів при друці. Висихання фільтруючих елементів первинного каскаду живлення викликає спотворення керуючих сигналів контролера
	2001,00
	2001,00
	0,00
	2007

	17
	Комп’ютер INTEL PENTIUM III б/в
	10480019
	1
	Повна деградація напівпровідникових структур центрального процесора та мікросхем системної логіки через тривале теплове старіння архітектури. Незворотна втрата ємності та висихання електроліту в конденсаторах контурів фільтрації напруги призвели до каскадних збоїв у шинах даних. Критичне напрацювання магнітного шару шпиндельного накопичувача та руйнування підшипника шпинделя повністю заблокували доступ до збереженої інформації. Обладнання зазнало граничного фізичного та морального зносу
	4577,00
	4577,00
	0,00
	2008

	18
	Системний блок Intel Core i5
	10480020
	1
	Постійні температурні цикли викликали BGA-відвал системного чіпсета від підкладки материнської плати. Висихання та втрата ємності електролітичних конденсаторів у силових каскадах блоку живлення призвели до імпульсних перевантажень та деградації контролера ШІМ. Вичерпання ресурсів перезапису NAND-комірок твердотільного накопичувача викликало незворотне порушення логічної структури файлової системи. Відновлення стабільної роботи платформи потребує повної заміни ключових напівпровідникових вузлів
	6595,00
	6595,00
	0,00
	2011

	19
	БФП A4 Xerox WS 3045B
	10480024
	1
	Внаслідок тривалої експлуатаційної амортизації настала термічна деградація керамічних ТЕНів вузла запікання та знос притискного валу. Помутніння та зсув колірного балансу фотоелектричної CIS-матриці скануючого модуля призвели до критичного падіння якості оцифрування оригіналів. Знос зубчастих зачеплень та люфт осей головного редуктора приводу шасі викликають збої у таймінгах подачі носія. Старіння напівпровідникових структур плати форматера призвело до періодичної втрати зв'язку за інтерфейсом USB
	1260,00
	1260,00
	0,00
	2012

	20
	Телевізор LG
	10490001
	1
	Втрата емісії знакосинтезуючих елементів рідкокристалічної панелі призвела до значного падіння контрастності зображення. Термічне старіння компонентів інвертора підсвічування та висихання фільтруючих конденсаторів силового каскаду викликали нестабільність яскравості екрана. Окислення внутрішніх шлейфів передачі сигналів LVDS спричинило появу стійких вертикальних артефактів на матриці. Деградація кремнієвих структур відепроцесора унеможливлює коректне декодування аналогового сигналу
	1322,00
	1322,00
	0,00
	2000

	21
	Музичний центр AIWA
	10490004
	1
	Критичний знос мікроперемикачів комутації звукового тракту та потенціометрів регулювання рівня викликав постійні шуми та переривання сигналу. Повна втрата молекулярної еластичності гумових пасиків стрічкопротяжного механізму призвела до повної зупинки кінематичних пар. Емісійне згасання лазерного зчитувача оптичних дисків унеможливлює фокусування променя на доріжці. Висихання конденсаторів у колах живлення кінцевого підсилювача потужності викликало високий рівень внутрішніх спотворень
	465,00
	465,00
	0,00
	2002

	22
	Магнітофон СД SANSUI СD 117
	10490026
	1
	Емісійне згасання лазерного діода оптичної головки зчитування призвело до незворотної втрати здатності до фокусування на інформаційному шарі диска. Знос прецизійних підшипників шпиндельного двигуна викликав критичне биття осі під час обертання носія. Окислення контактних площадок міжплатних інтерфейсів та старіння електролітичних елементів у ланцюгах ЦАП спричинили фазові спотворення звукового сигналу. Вичерпання ресурсу механізму завантаження дисків призвело до його постійного блокування
	811,00
	811,00
	0,00
	2001

	23
	Приставка AZ-7
касетна дека
	10490027
	1
	Внаслідок тривалого теплового впливу відбулася деградація напівпровідникових структур плати управління та мікросхем інтерфейсного кодування. Висихання конденсаторів у колах узгодження сигналів призвело до критичного зсуву амплітудно-частотних характеристик пристрою. Окислення контактних груп роз'ємів підключення викликало хронічну втрату зв'язку із суміжним обладнанням. Фізичне вичерпання внутрішнього ресурсу елементної бази унеможливлює подальшу лінійну експлуатацію
	663,00
	663,00
	0,00
	2001

	24
	Світлоприлад  «Супер-Ураніус»
	10490028
	1
	Критична термічна деструкція компонентів імпульсного драйвера та крокових двигунів системи обертання світлових потоків відбулася через тривалий нагрів. Руйнування внутрішньої керамічної теплоізоляції лампових патронів призвело до коротких замикань у силових лініях комутації. Помутніння та руйнування дзеркальних рефлекторів і колірних фільтрів спричинили повну втрату світлопропускної здатності оптичного блоку. Знос зубчастих елементів приводних редукторів повністю заблокував динамічні функції приладу
	907,00
	907,00
	0,00
	1998

	25
	Програвач СД TECHNICS-SL-PG
	10490030
	1
	Критичне напрацювання прецизійних кінематичних пар механізму позиціонування оптичної лазерної головки призвело до зсуву треку зчитування. Термічне старіння кремнієвих напівпровідникових каскадів інтегральних підсилювачів викликало значне підвищення рівня фонового шуму в звуковому тракті. Висихання та втрата ємності конденсаторів блоку живлення призвели до каскадної нестабільності напруги цифрових шин. Окислення вихідних аналогових інтерфейсів повністю порушило лінійну комутацію
	426,00
	426,00
	0,00
	1998

	26
	Світлоприлад WILD-LSTS
	1040031
1040032
	2
	Внаслідок тривалого теплового навантаження настало руйнування внутрішньої ізоляції високовольтних комутаційних ліній і патронів. Термічна деградація елементів електронного баласту (драйвера) призвела до втрати стабілізації струму та виходу з ладу силових ключів. Окислення внутрішніх рефлекторних шарів викликало критичне зниження коефіцієнта відбиття світла. Знос механічних вузлів кріплення та нахилу оптичних блоків унеможливлює фіксацію приладів у робочому положенні
	1241,00
	1241,00
	0,00
	1998

	27
	SHURE ETV 580-радіомікрофон
	10490038
10490039
	2
	Поступова деградація мікрофонного капсуля призвела до незворотної втрати чутливості та критичного звуження частотного діапазону сприйняття. Втомне старіння та окислення контактних площадок у зоні підключення антених інтерфейсів і батарейних відсіків порушили стабільність РЧ-тракту. Висихання конденсаторів у колах узгодження високочастотних сигналів викликало постійний зсув несучої частоти передавача. Старіння напівпровідникових структур мікроконтролера радіомодуля призвело до каскадних збоїв у процесі синхронізації з базою
	4921,00
	4921,00
	0,00
	2000

	28
	Мінідиск 80 SOHYIE-530
	10490040
	1
	Вичерпання ресурсного циклу магнітно-оптичної головки запису та зчитування призвело до повної втрати здатності до індукційного нагріву та реєстрації даних. Знос дрібномодульних шестерень та напрямних механізму позиціонування приводу викликав стійкі помилки трекінгу. Термічна деградація елементів цифрового сигнального процесора спричинила спотворення логічної структури потоку даних. Окислення внутрішніх комутаційних ліній повністю заблокувало роботу аналого-цифрового перетворювача
	2191,00
	2191,00
	0,00
	2000

	29
	Процес Behrinqer DSP1000 P
Для обробки звуку
	10490041
	1
	Хронічний зсув калібрувальних параметрів аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів відбувся внаслідок старіння напівпровідникових структур. Висихання та втрата ємності електролітичних конденсаторів у фільтрах живлення викликали значний рівень низькочастотного фону в аудіотракті. Окислення контактів мікроперемикачів та потенціометрів управління призвело до хаотичної зміни режимів обробки сигналів. Деградація комірок енергонезалежної пам'яті заблокувала можливість збереження та завантаження системних конфігурацій
	1424,00
	1424,00
	0,00
	2000

	30
	ПКТ-0,65
Світловий промінь
	10490043
	1
	Довготривала теплова та втомна деградація конструктивних матеріалів призвела до повної втрати первинних технічних характеристик пристрою. Термічне старіння обмотувальних компонентів та висихання ізоляційних шарів викликали зниження електричної міцності схеми. Окислення силових контактних з'єднань спричинило підвищення перехідного опору та критичний нагрів під навантаженням. Загальне вичерпання ресурсного циклу виключає можливість проведення економічно доцільного відновлення
	858,00
	858,00
	0,00
	2000

	31
	Кросовер
роздільний фільтр для акустичних систем
	10490044
	1
	Внаслідок старіння матеріалів частотно-задаючих ланцюгів відбувся критичний зсув параметрів фільтрації звукових каналів. Висихання малоємнісних конденсаторів та деградація резистивних шарів потенціометрів розділення частот викликали нелінійні спотворення та фазову розбалансованість вихідних каскадів. Окислення вхідних та вихідних інтерфейсних гнізд призвело до падіння рівня сигналу та появи сторонніх шумів. Напівпровідникові структури операційних підсилювачів втратили лінійні робочі характеристики через теплове старіння
	652,00
	652,00
	0,00
	2000

	32
	Підсилювач РТ-600,2
	10490045
10490046
10490047
10490048
	4
	Висихання та незворотна втрата ємності потужних електролітичних конденсаторів блоку живлення призвели до падіння вихідної потужності та високого рівня пульсацій напруги. Термічна деградація ізоляційного шару всередині обмоток силового трансформатора викликала критичний перегрів пристроїв під час роботи. Настало руйнування та BGA-відвал вихідних напівпровідникових транзисторних каскадів через постійні теплові цикли. Окислення контактних площадок реле захисту акустичних систем повністю заблокувало вихідний тракт
	11302,00
	11302,00
	0,00
	2000

	33
	Підсилювач РТ-600,2Т
	10490049
	1
	Тривалий тепловий вплив спричинив глибоку деградацію елементної бази кіл зміщення та температурної стабілізації підсилювача. Втрата діелектричних властивостей ізоляції трансформатора узгодження ліній призвела до міжвиткових замикань та спотворення частотної характеристики. Окислення інтерфейсних роз'ємів комутації звукових сигналів викликало хронічні затухання вхідних рівнів. Вихід з ладу силових напівпровідникових транзисторів кінцевого каскаду має тотальний характер через тепловий пробіг структур
	4214,00
	4214,00
	0,00
	2000

	34
	Підсилювач РТ-800,2
	10490050
10490051
10490052
10490053
	4
	Критична амортизація силових електронних вузлів та тривале термічне старіння ізоляції обмоток тороїдальних трансформаторів призвели до падіння ККД живлення. Втрата ємності високовольтних фільтруючих конденсаторів викликала каскадний вихід з ладу транзисторів вихідного плеча підсилення. Окислення та деградація контактних груп селекторів входів та гвинтових терміналів підключення акустики порушили цілісність проходження аудіосигналу. Амплітудні спотворення через деградацію кремнієвих кристалів драйверних мікросхем не підлягають коригуванню
	13040,00
	13040,00
	0,00
	2000

	35
	Акустична система VK-2215
	10490054
10490055
10490056
10490057
10490058
10490059
10490060
10490061
	8
	Повна втрата акустичних властивостей мембран, дифузорів та звукопровідних ліній динамічних випромінювачів через тривале фізико-хімічне старіння матеріалів. Руйнування та втрата молекулярної еластичності еластомерних підвісів призвели до критичного зміщення звукових котушок у магнітному зазорі та їх перетиранню. Термічне старіння ізоляції котушок та вигорання провідників дифузора викликали обрив кіл живлення випромінювачів. Одночасна деградація компонентів пасивних кросоверів (конденсаторів та котушок індуктивності) повністю порушила частотний баланс систем
	20865,00
	20865,00
	0,00
	2000

	36
	Акустична система VLR 118
	10490062
10490063
10490064
10490065
10490066
10490067
10490068
10490069
	8
	Внаслідок тривалого акустичного та теплового навантаження настало повне руйнування центруючих шайб та підвісів низькочастотних динамічних головок. Деградація магнітної системи через старіння та розмагнічування феритових структур викликала падіння звукового тиску. Окислення внутрішньої мідної проводки та сполучних терміналів призвело до збільшення опору та спотворення сигналу. Втомна деградація конструктивних матеріалів корпусів викликала розгерметизацію та появу стійких внутрішніх резонансів
	13331,00
	13331,00
	0,00
	2000

	37
	Пульт мікшерний
	10490070
	1
	Критичний знос резистивного шару повзункових потенціометрів (фейдерів) та поворотних регуляторів параметричної еквалізації на всіх вхідних каналах. Окислення та знос внутрішніх контактних груп балансних XLR та TRS гнізд призвели до появи постійного тріску, шумів та втрати сигналу. Висихання електролітичних конденсаторів у колах попереднього підсилення та блоку живлення викликало значне проникнення фону змінного струму. Хронічна деградація напівпровідникових структур операційних підсилювачів сумарної шини повністю порушила сумування аудіосигналів
	2064,00
	2064,00
	0,00
	2000

	38
	Прилад динамічного освітлення
	10490075
10490076
10490077
10490078
10490079
10490080
	6
	Термічна деструкція компонентів плати управління та крокових двигунів позиціонування світлового променя через тривале теплове навантаження. Емісійне згасання кристалів світловипромінюючих елементів викликало критичну втрату сили світла. Знос зубчастих передач та люфт осей механізму панорамування призвели до заклинювання оптичної головки приладу. Висихання та втрата діелектричних властивостей ізоляції внутрішньої проводки викликає періодичні витоки струму на шасі пристроїв
	10792,00
	10792,00
	0,00
	2000

	39
	Прилад динамічного освітлення
	10490081
10490082
	2
	Внаслідок тривалого експлуатаційного зносу відбулося повне випрацювання ресурсу приводних ременів та шестерень системи зміни трафаретів і кольорів. Термічне старіння компонентів імпульсного драйвера (баласту) викликало порушення стабілізації напруги живлення освітлювального модуля. Окислення контактних з'єднань інтерфейсу DMX управління призвело до повної втрати контролю над приладом. Фізико-хімічне старіння оптичних лінз та дихроїчних фільтрів викликало незворотне зниження яскравості та чіткості світлового потоку
	1449,00
	1449,00
	0,00
	2000

	40
	Прилад керування світлом
	10490083
	1
	Деградація мікроконтролерної бази та комірок енергонезалежної пам'яті призвела до стійких збоїв програмного забезпечення контролера. Знос тактових мікроперемикачів клавіатури управління та потенціометрів регулювання інтенсивності спричинив відсутність відгуку на інтерфейси введення. Висихання фільтруючих конденсаторів первинного каскаду живлення викликало пульсації напруги на внутрішніх шинах даних. Окислення вихідних лінійних драйверів DMX-інтерфейсу повністю заблокувало передачу керуючих сигналів
	978,00
	978,00
	0,00
	2000

	41
	Підсилювач потужності PF 1200
	10490084
	1
	Постійні теплові цикли високої інтенсивності викликали критичне термічне старіння та деградацію напівпровідникових структур вихідного каскаду. Незворотна втрата ємності електролітичних конденсаторів шини живлення призвела до каскадного виходу з ладу елементів схеми захисту від перевантажень. Порушення діелектричної міцності ізоляції тороїдального трансформатора викликало міжвиткове замикання, що супроводжується критичним нагрівом. Окислення терміналів підключення навантаження повністю розірвало вихідний звуковий ланцюг
	2885,00
	2885,00
	0,00
	2000

	42
	Прожектор ГО 400 RT
	10490085
10490086
10490087
	3
	Граничне емісійне згасання газорозрядного модуля та термічна деструкція керамічних елементів патрона через тривалий вплив високих температур. Втрата діелектричної міцності обмоток пускорегулювального апарату (дроселя) призвела до міжвиткового замикання та неможливості стабілізації струму розряду. Окислення контактних клемних колодок викликало критичне зростання опору та термічне пошкодження внутрішньої комутаційної проводки. Помутніння відбивального шару дзеркального рефлектора унеможливлює формування спрямованого світлового променя
	4305,00
	4305,00
	0,00
	2004

	43
	Пульт MACKIE GEX 16
	10490091
	1
	Знос мікроперемикачів комутації звукового тракту, потенціометрів чутливості та лінійних фейдерів призвів до тотального порушення балансу рівнів. Деградація кремнієвих структур вбудованого процесора ефектів викликала цифрові артефакти та системні зависання пристрою під час обробки аудіосигналу. Висихання конденсаторів у багатоканальних колах фільтрації живлення призвело до взаємного проникнення сигналів між лінійними каналами. Окислення контактів роз'ємів Insert та Main Out повністю розірвало структуру лінійної комутації

	7869,00
	7869,00
	0,00
	2004

	44
	Підсилювач PARK VX 500
	10490092
	1
	Внаслідок тривалого використання та теплового впливу настала критична деградація елементів силового каскаду підсилення. Висихання електролітичних конденсаторів у шинах двополярного живлення призвело до появи значних пульсацій та порушення симетрії вихідного сигналу. Термічне пошкодження діелектричної ізоляції обмоток трансформатора викликало стійке замикання та спрацьовування первинних захисних запобіжників. Знос мікроперемикачів режимів (Bridge/Stereo) та потенціометрів гучності унеможливлює точне калібрування параметрів роботи
	1561,00
	1561,00
	0,00
	2004

	45
	Монітор MAG-NUM 250
	10490093
10490094
	2
	Втрата акустичних властивостей дифузорів та втомна деградація матеріалів підвісів звукових головок підлогових сценічних моніторів. Термічне старіння обмоток котушок та окислення гнучких виводів призвели до обриву кола в магнітному зазорі, викликаючи стійке хрипіння. Компоненти вбудованого пасивного фільтра частот зазнали незворотного старіння параметрів через тривале проходження потужного сигналу. Окислення вхідних роз'ємів Jack 6.3 викликало переривання звукового тракту
	2722,00
	2722,00
	0,00
	2004

	46
	Фотокамера SONY P 200/S
	10490099
	1
	Критичний знос дрібномодульних пластикових шестерень та мікроприводів механізму висування об'єктива повністю заблокував оптичну систему. Помутніння та зсув колірного балансу фотоелектричної CCD-матриці через природне старіння напівпровідникового кристала призвели до появи значних шумів та спотворень на зображенні. Висихання внутрішніх мікроконденсаторів кола керування затвором викликало збій у таймінгах експозиції. Окислення інтерфейсних шлейфів передачі даних призвело до неможливості зчитування файлів з носія
	2617,00
	2617,00
	0,00
	2005

	47
	TANNOY REVEAL 5 A активний монітор
	10490100
10490101
	2
	Термічна деградація елементів вбудованого підсилювального модуля та висихання конденсаторів у колах двополярного живлення активних студійних моніторів. Старіння та втрата пружності полімерних підвісів дифузорів низькочастотних динаміків призвели до зміщення частоти резонансу та появи нелінійних спотворень. Емісійне згасання та вигорання високочастотного шовкового купола твітера спричинили повне зникнення ВЧ-спектру. Окислення контактів балансних входів XLR повністю заблокувало проходження корисного аудіосигналу
	2847,00
	2847,00
	0,00
	2006

	48
	Creamware Scope project
звукова карта
	10490102
	1
	Глибока деградація елементної бази цифрового сигнального процесора (DSP) та міжплатних інтерфейсів PCI-плати аудіообробки. Окислення контактних доріжок підключення до шини даних призвело до виникнення критичних помилок при передачі цифрових пакетів. Висихання та втрата ємності танталових та електролітичних конденсаторів у колах фільтрації напруги чіпсета спричинили апаратні збої ініціалізації пристрою. Повне моральне старіння архітектури виключає сумісність із сучасними системними платформами
	5839,00
	5839,00
	0,00
	2006

	49
	Studiologic TMK-88
міді клавіатура
	10490103
	1
	Внаслідок тривалого використання настала критична втрата молекулярної еластичності гумових контактних замикачів (концевиків) клавіш механіки MIDI-клавіатури. Фізико-хімічне старіння графітового струмопровідного шару призвело до хронічної відмови реєстрації динаміки натискання. Окислення контактних площадок на друкованій платі клавішної матриці спричинило каскадне зникнення сигналів з груп клавіш. Старіння напівпровідникових компонентів контролера MIDI-інтерфейсу повністю заблокувало генерацію вихідних команд
	1535,00
	1535,00
	0,00
	2006

	50
	Phonic Max 860 підсилювач
	10490107
	1
	Термічна деградація та пробій силових напівпровідникових каскадів (транзисторів) кінцевого підсилювача через тривалі високотемпературні цикли роботи. Висихання та втрата номінальної ємності високовольтних електролітичних конденсаторів фільтра живлення призвели до критичного падіння динамічного діапазону звуку та появи низькочастотного гулу. Окислення контактів реле схеми захисту гучномовців викликало незворотне розмикання вихідного ланцюга. Знос крокових потенціометрів рівня гучності спричинив повну втрату контролю над балансом каналів
	1501,00
	1501,00
	0,00
	2006

	51
	Phonic ES122 акустична система
	10490108
10490109
	2
	Повна втрата первинних акустичних властивостей паперових дифузорів та тканинних підвісів низькочастотних головок внаслідок багаторічного фізико-хімічного старіння. Термічне руйнування лакової ізоляції обмоток звукових котушок призвело до міжвиткового замикання та падіння імпедансу динаміків. Вигорання та емісійне згасання високочастотних компресійних драйверів викликало тотальний завал у спектрі високих частот. Старіння компонентів розподільчого фільтра (кросовера) спричинило нелінійне зміщення точок зрізу частот
	2458,00
	2458,00
	0,00
	2006

	52
	Комплекс «Демокс»
світлове обладнання
	10490111
	1
	Внаслідок глибокого часового старіння напівпровідникової елементної бази та корозійних процесів на внутрішніх інтерфейсних платах комплекс повністю втратив працездатність. Висихання фільтруючих конденсаторів у первинних і вторинних каскадах модулів живлення призвело до каскадного виходу з ладу блоків стабілізації напруги. Окислення та міжкристалітна корозія сполучних доріжок на платах комутації викликали незворотні втрати сигналів синхронізації. Повне моральне старіння конструктивних рішень виключає можливість відновлення за сучасними стандартами
	18369,00
	18369,00
	0,00
	2007

	53
	Phonic ES 153 акустична система
	10490112
10490113
	2
	Втомна деградація та втрата молекулярної еластичності підвісів і центруючих шайб трисмугових акустичних систем призвели до порушення лінійності ходу рухомих систем. Зсув звукових котушок у магнітному зазорі внаслідок старіння клейових сполук викликав механічне перетирання обмоток та їх обрив. Термічне старіння ізоляції котушок індуктивності та втрата параметрів конденсаторів кросовера повністю розбалансували поділ частот між НЧ, СЧ та ВЧ ланками. Корпусні структури зазнали природного розшарування волокон через тривалий час експлуатації
	3904,00
	3904,00
	0,00
	2007

	54
	Phonic AM 642 D мікшерний пульт
	10490116
	1
	Критичний знос графітового шару повзункових фейдерів та кругових потенціометрів Gain, EQ, Aux на всіх каналах мікшера. Окислення контактних груп внутрішніх перемикачів маршрутизації (Mute, Solo, Subgroup) та гнізд Neutrik/Jack призвело до появи стійких шумів та переривання звуку. Висихання та втрата ємності конденсаторів у колах стабілізації цифрового процесора ефектів DFX викликали постійні помилки ініціалізації та зависання DSP-чіпа. Термічна деградація внутрішнього блоку живлення призвела до спотворення робочих напруг
	2013,00
	2013,00
	0,00
	2007

	55
	Creamware Triple Dat NFR HD рекордер
Програмні звукові ефекти
	10490117
	1
	Повна деградація напівпровідникових структур інтерфейсного процесора обробки потоку даних жорстких дисків та звукових шин. Висихання та втрата ємності танталових конденсаторів у контурах узгодження цифрових сигналів викликали постійні збої синхронізації (Jitter). Міжкристалітна корозія та окислення контактів крайового роз'єму плати повністю заблокували обмін даними за внутрішньою шиною ISA/PCI. Апаратний комплекс зазнав повного морального та фізичного старіння через зміну стандартів
	6368,00
	6368,00
	0,00
	2007

	56
	Creamware A16 Ultra перетворювач
Звукові ефекти
	10490118
	1
	Хронічний незворотний зсув калібрувальних параметрів та деградація кристалів багатоканальних аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів. Висихання низьковольтних електролітичних конденсаторів у колах стабілізації опорної напруги призвело до різкого зростання рівня цифрового шуму та спотворень на всіх 16 каналах. Окислення оптичних інтерфейсів ADAT та Z-Link викликало втрату світлопропускної здатності та зрив синхронізації аудіопотоку. Термічне старіння плати призвело до порушення токопровідних доріжок
	5506,00
	5506,00
	0,00
	2007

	57
	DJ-мікшер (Vestax PCV-275)
Мікшерний пульт
	10490129
	1
	Граничний механічний та експлуатаційний знос пластинчастого шару кросфейдера та канальних потенціометрів PCV. Окислення перемикачів вибору вхідних ліній (Phono/Line) та регуляторів частотної корекції Kill-ізоляторів призвело до повної втрати лінійності та балансу вихідного аудіосигналу. Висихання ємностей у ланцюгах попереднього підсилення RIAA-коректорів викликало значні спотворення звуку. Окислення вихідних RCA та XLR гнізд комутації повністю заблокувало надійне проходження сигналу на підсилювачі
	3208,00
	3208,00
	0,00
	2008

	58
	CD-плеєр для DJ (Pioneer CDJ 200)
програвач
	10490130
10490131
	2
	Критичний знос підшипникових груп шпиндельного двигуна та прецизійних напрямних оптичної каретки приводу. Емісійне згасання лазерного напівпровідникового діода призвело до повної втрати здатності зчитувати та фокусуватися на інформаційній доріжці дисків. Знос внутрішніх мікроперемикачів кнопок Play/Cue та потенціометра Pitch-контролю викликав хронічну відсутність відгуку системи на команди. Термічна деградація елементів оперативної пам'яті антишоку призвела до постійного переривання відтворення аудіосигналу
	9046,00
	9046,00
	0,00
	2008

	59
	Beyerdynamic TGX 58
комплект
(3 мікрофони)
	10490132
	1
	Незворотна деградація та втрата еластичності надтонкої мембрани динамічного капсуля мікрофона через тривале акустичне старіння матеріалів. Окислення та часткове руйнування витків котушки в магнітному зазорі викликали критичне зниження рівня вихідного сигналу та завал низькочастотного спектру. Знос та окислення контактів вбудованого ковзного перемикача On/Off призвели до постійних шумів та розриву ланцюга. Окислення вихідного трьохконтактного роз'єму XLR повністю порушило балансне узгодження з мікшером
	1518,00
	1518,00
	0,00
	2008

	60
	Beyerdynamic OPUS 581 MK II мікрофон
	10490140
	1
	Фізико-хімічна деградація активних шарів неодимового магніту та старіння мембрани капсуля призвели до незворотної втрати чутливості вимірювально-вокального тракту. Втомне старіння внутрішніх гнучких провідників зв'язку викликало періодичний повний обрив звукового сигналу. Окислення контактних площадок інтерфейсного підключення та внутрішніх погоджувальних трансформаторів порушило лінійність передачі. Вичерпання ресурсного циклу елементної бази капсуля унеможливлює його точне калібрування
	5705,00
	5705,00
	0,00
	2008

	61
	Beyerdynamiс OPUS 500 MK II мікрофон
	10490141
	1
	Внаслідок тривалої експлуатаційної амортизації настала глибока деградація мікрофонного елемента з втратою емісії та чутливості звукового тракту. Висихання мініатюрних танталових конденсаторів у вбудованому попередньому підсилювачі радіопередавача призвело до значного зростання власних шумів. Окислення контактів батарейного відсіку та елементів високочастотного узгодження викликало зриви генерації несучої частоти. Обладнання повністю втратило стабільність параметрів радіозв'язку з приймальною базою
	7512,00
	7512,00
	0,00
	2008

	62
	Sennheiser EW-500 мікрофон
	10490149
	1
	Деградація конденсаторного капсуля з повною втратою молекулярної еластичності мембрани під дією тривалого часу експлуатації. Термічне старіння напівпровідникових елементів ВЧ-генератора передавача та висихання конденсаторів контуру викликали дрейф робочої частоти. Окислення контактних площадок інтерфейсу підключення капсуля та антенного модуля призвело до каскадного падіння потужності випромінювання сигналу. Порушення логічної структури синтезатора частот мікроконтролера унеможливлює стабільну синхронізацію по ІЧ-каналу
	5265,00
	5265,00
	0,00
	2009

	63
	Beyerdynamiс OPUS 660 Set/NE
мікрофон
	10490158
	1
	Вичерпання ресурсного циклу радіомікрофонної системи та глибока термічна деградація елементів приймального радіотракту Diversity-бази. Висихання електролітичних конденсаторів у колах демодулятора та попереднього аудіопідсилення призвело до високого рівня нелінійних спотворень та падіння дальності прийому. Окислення антенних BNC-інтерфейсів та регуляторів шумозаглушення Сквелч (Squelch) повністю заблокувало проходження чистого сигналу. Радіосистема визнається повністю непридатною до відновлення
	4974,00
	4974,00
	0,00
	2012

	64
	Soundcraft EFX 12
Мікшерний пульт
	10490159
	1
	Критичний експлуатаційний знос резистивних треків лінійних фейдерів та кругових потенціометрів чутливості та еквалізації на всіх 12 моноканалах. Окислення внутрішніх контактних груп роз'ємів TRS/XLR та кнопок переключення маршрутів викликало зникнення сигналу. Термічне старіння та висихання фільтрів інтегрованого цифрового 24-бітного процесора ефектів Lexicon призвели к каскадному виходу з ладу DSP-чіпа. Робота пристрою супроводжується сильними аналоговими та цифровими шумами
	6242,00
	6242,00
	0,00
	2012

	65
	Pioneer CDJ-350 програвач діджейський
	10490160
10490161
	2
	Внаслідок тривалого напрацювання годин відбулася критична деградація емісії лазерного зчитувального діода оптичної головки. Вичерпання ресурсного циклу крокових двигунів приводу призвело до незворотного зсуву калібрувальних параметрів системи позиціонування. Багаторічне термічне старіння спричинило втрату молекулярної еластичності гнучких шлейфів передачі даних. Окислення контактних площадок інтерфейсних роз'ємів зумовило повну втрату стабільності аудіосигналу та каскадні збої цифро-аналогового перетворювача
	13340,00
	13340,00
	0,00
	2012

	66
	Gemini UHF-116 M
	10490163
10490164
	2
	Тривалий експлуатаційний знос викликав незворотну деградацію радіочастотних контурів та зміщення опорної частоти кварцового генератора. Хронічне термічне старіння напівпровідникових елементів приймального тракту призвело до втрати вибірковості та зниження рівня сигналу. Окислення внутрішніх мікроперемикачів комутації викликало критичне зростання опору контактів. Висихання електролітичних конденсаторів у колах узгодження супроводжується генеруванням високого рівня завад у звуковому тракті
	3028,00
	3028,00
	0,00
	2013

	67
	Радіосистема MIPRO MR811/MHz/dinamik/MU-59b
	10490171
10490172
	2
	Природна амортизація призвела до повної деградації мікрофонного капсуля та втрати еластичності приймальної мембрани. Корозійні процеси та окислення доріжок друкованої плати передавача порушили цілісність високочастотного тракту. Термічне старіння компонентів каскаду підсилення викликало хронічний зсув параметрів динамічного діапазону. Вичерпання ресурсу елементів живлення та контактних ламелей призвело до нестабільного енергозабезпечення модуля автоматичного сканування частот
	12000,00
	10900,00
	1100,00
	2016

	68
	Стіл двотумбовий
	10630792
10630793
10630794
10630795
	4
	Багаторічний природний біологічний знос структури деревно-стружкових матеріалів призвів до незворотного розшарування структурних волокон під дією часу. Втрата молекулярної зв'язності сполучних смол викликала повну деструкцію опорних точок кріплення фурнітури. Втомне старіння металевих напрямних елементів спричинило критичний люфт осей та заклинювання висувних вузлів. Природна деградація клейових з'єднань призвела до повної втрати просторової жорсткості всієї тримальної конструкції
	521,00
	521,00
	0,00
	1974

	69
	Двері
	10630796
	1
	Внаслідок тривалого часового впливу відбулася природна деградація полотна та зміна лінійних геометричних параметрів через коливання вологості. Втомна деградація металу завіс призвела до незворотного зсуву калібрувальних ліній підвісу. Корозійне заклинювання внутрішніх елементів запірних механізмів унеможливлює виконання базових функцій. Молекулярне старіння полімерного покриття викликало його повне лущення та втрату захисних властивостей матеріалу
	450,00
	450,00
	0,00
	1997

	70
	Шафа
	10630797
	1
	Хронічна амортизація конструкційних матеріалів викликала глибоке деструкційне старіння полімерних та деревних шарів під дією часу. Випрацювання ресурсу запірної фурнітури та петель призвело до незворотного перекосу тримальних стійок та полиць. Окислення та корозія кріпильних елементів зумовили втрату жорсткості каркаса. Молекулярне пересихання основи викликало повну втрату функціональних параметрів тримальних вертикальних сегментів
	632,00
	632,00
	0,00
	1997

	71
	Стільці столярні
	10630798
10630799
10630800
10630801
10630802
10630803
10630804
10630805
10630806
10630807
10630808
10630809
	12
	Природне біологічне старіння та розшарування структурних волокон деревини призвели до критичного послаблення шипових з'єднань каркаса. Повна втрата молекулярної еластичності клейових композитів викликала каскадну руйнацію вузлів сполучення елементів. Втомна деградація матеріалу кріплення спричинила незворотний люфт та втрату стійкості конструкції. Деструкція внутрішнього наповнювача м'яких елементів через тривалий час призвела до повної втрати пружних властивостей
	1379,00
	1379,00
	0,00
	2000

	72
	Дверний блок
	10630810
	1
	Багаторічний експлуатаційний знос викликав незворотну деструкцію та зміну лінійних розмірів елементів коробки під впливом тривалих кліматичних циклів. Втомна деградація інтегрованих металевих компонентів спричинила просідання конструкції та зсув осей притвору. Корозійні процеси запірної арматури призвели до втрати працездатності внутрішніх механізмів комутації положення. Молекулярне старіння ущільнювальних контурів зумовило повну втрату ізоляційних параметрів
	1366,00
	1366,00
	0,00
	2000

	73
	Ламбрекен
	10630811
	1
	Критична термічна та ультрафіолетова деградація текстильних волокон призвела до повної втрати молекулярної міцності матеріалу. Хронічне старіння структури ниток викликало деструкцію плетіння та незворотне стоншення полотна від часу. Руйнування інтегрованих елементів підвісу та шнурових систем стабілізації унеможливлює функціональне позиціонування виробу. Втрата еластичності та руйнування волокон структури унеможливлюють проведення відновлювальних процедур чи очищення
	1068,00
	1068,00
	0,00
	2000

	74
	Куліси
	10630814
10630815
	2
	Внаслідок тривалого експлуатаційного зносу та постійного ультрафіолетового впливу відбулася глибока фотохімічна деградація структури тканини. Молекулярне старіння ниток призвело до виникнення критичної крихкості волокон та повної втрати еластичності полотна. Руйнування кріпильних люверсів та елементів сполучення з механізмом сцени є наслідком природної амортизації. Зміна фізико-хімічних властивостей матеріалу призвела до втрати вогнетривких параметрів просочення
	1221,00
	1221,00
	0,00
	2001

	75
	Касовий апарат Ера
	10630820
	1
	Критичне напрацювання годин викликало вичерпання ресурсного циклу елементів термодрукувального механізму. Термічна деградація та висихання електролітичних конденсаторів у колах стабілізації напруги призвели до каскадного виходу з ладу внутрішнього інвертора живлення. Окислення контактних доріжок системної плати порушило обмін даними з фіскальним модулем пам'яті. Молекулярне старіння знакосинтезуючої матриці дисплея зумовило повну втрату емісії сегментів
	781,00
	781,00
	0,00
	2001

	76
	Диван
	10630821
	1
	Внаслідок тривалого експлуатаційного навантаження настала повна втомна деградація внутрішніх металевих пружинних блоків та втрата пружності каркаса. Глибоке деструкційне старіння пінополіуретанового наповнювача призвело до його перетворення на порошок під дією часу. Молекулярне старіння волокон оббивки зумовило повну втрату міцності та еластичності. Руйнування внутрішніх вузлів з'єднання дерев'яного остова викликало втрату тримальної здатності виробу
	787,00
	787,00
	0,00
	2003

	77
	Крісла
	10630822
10630823
	2
	Природна амортизація та тривалий час експлуатації призвели до критичного зносу кінематичних механізмів трансформації положення. Втомна деградація металевих елементів кріплення викликала незворотний люфт опорних осей. Повна втрата молекулярної еластичності внутрішнього еластомірного наповнювача зумовила незворотну втрату нормативних ергономічних параметрів. Старіння дерев'яних та клейових компонентів каркаса призвело до повної втрати просторової жорсткості
	557,00
	557,00
	0,00
	2003

	78
	Штори для сцени
	10630824
10630825
	2
	Багаторічний тепловий та світловий вплив викликав глибоке фотохімічне старіння та деструкцію волокон важкої сценічної тканини. Втрата молекулярної еластичності матеріалу призвела до виникнення критичної крихкості текстильних ниток. Руйнування тримальної тасьми та внутрішніх систем розподілу ваги є наслідком тривалого експлуатаційного зносу. Фізико-хімічне старіння структури матеріалу зумовило втрату нормативних пожежобезпечних параметрів просочення
	12508,00
	12508,00
	0,00
	2007

	79
	Куліси для сцени
	10630826
10630827
	2
	Внаслідок тривалого перебування під впливом високих температур від освітлювальних приладів відбулася термічна деградація полімерних ниток тканини. Втрата молекулярної еластичності та природне старіння викликали критичне стоншення структури полотна від часу. Знос елементів верхнього тримального контуру та петель призвів до незворотного перекосу осей підвісу. Відновлення первинної щільності та структури матеріалу є технічно неможливим через деструкцію волокон
	1777,00
	1777,00
	0,00
	2007

	80
	Арка сцени
	10630828
10630829
	2
	Природний знос тримальних конструкційних елементів призвів до хронічної втоми металу рамної підсистеми. Зсув калібрувальних геометричних параметрів виник внаслідок багаторічних циклів температурного розширення та стиснення. Корозійні процеси в місцях інтеграції кріплення порушили просторову цілісність каркаса. Молекулярне старіння та деструкція декоративно-захисного шару викликали повну втрату нормативних експлуатаційних параметрів
	6533,00
	6533,00
	0,00
	2007

	81
	Газонокосарка BOSCH-ROTAK 34
	10630833
	1
	Критичний експлуатаційний знос двигуна призвів до міжвиткового замикання обмоток статора внаслідок термічного старіння лакової ізоляції. Вичерпання ресурсу підшипникових вузлів та роторної групи викликало незворотний люфт осей та заклинювання приводного вала. Глибоке деструкційне старіння полімерного шасі під дією часу та сонячного випромінювання призвело до повної втрати молекулярної еластичності та критичної крихкості пластику. Знос зубчастих зачеплень головного редуктора приводу унеможливлює передачу крутного моменту
	1599,00
	1599,00
	0,00
	2011

	82
	Сушарка для рук електрична
	10630834
10630835
	2
	Термічна деградація ізоляційного шару всередині трубчастих електронагрівальних елементів призвела до пробою на корпус. Втомне старіння біметалевих пластин терморегуляторів порушило алгоритм автоматичного вимкнення приладу. Випрацювання ресурсу підшипників ковзання електродвигуна вентилятора викликало хронічне зниження обертів та каскадний перегрів силового каскаду. Окислення контактних площадок датчика активації призвело до повної втрати чутливості пристрою
	2500,00
	2500,00
	0,00
	2011

	83
	Маска Баронеса
	10910155
	1
	Природне часове старіння композитних та лакофарбових матеріалів призвело до незворотної деградації структури основи. Втрата молекулярної еластичності зв'язуючих речовин викликала розшарування та деструкцію декоративного покриття. Втомне руйнування внутрішніх елементів фіксації унеможливлює належне функціональне позиціонування. Фізико-хімічні процеси окислення металізованих компонентів декору призвели до повної втрати естетичних та експлуатаційних параметрів
	23,00
	23,00
	0,00
	2008

	84
	Борода Діда Мороза
	10910156
	1
	Молекулярне деструкційне старіння синтетичних полімерних волокон під дією часу призвело до виникнення критичної крихкості матеріалу. Повна втрата еластичності ниток викликала руйнування структури волосяного покриву та каскадне випадіння елементів з текстильної основи. Природна амортизація еластичних елементів кріплення призвела до повної втрати пружних властивостей фіксувальних контурів. Проведення санітарно-гігієнічного чищення є неможливим через незворотний розпад волокон
	13,00
	13,00
	0,00
	2008

	85
	Баян «Тула»
	10490005
	1
	[bookmark: _GoBack]Природний знос та тривале напрацювання викликали втомну деградацію металу звукових язичків, що призвело до критичного зсуву калібрувальних частотних параметрів. Молекулярне старіння та пересихання шкіряних і лайкових ущільнювачів голосових планок зумовили критичні втрати тиску повітря. Втрата еластичності матеріалу міху викликала порушення герметичності складок складного контуру. Знос механічних елементів правої та лівої клавіатурних систем супроводжується заклинюванням кінематичних пар
	238,00
	238,00
	0,00
	2004
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