Додаток

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 27.02.2025 № 1987-88-08

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвентар  ний  номер | Кіль  кість | Причина списання | Первісна вартість  (грн.) | Знос  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Насос К 80-65-160 | 10402274 | 1 | гнізда підшипників розбиті, зношене робоче колесо, погнутий вал. ремонту не підлягає | 1669,00 | 1669,00 | 0,00 | 1998 |
| 2. | Апарат магнітної обробки води АМО.25 | 10401834 | 1 | деформація та тріщини на корпусі, ремонту не підлягає | 196,51 | 196,51 | 0,00 | 1992 |
| 3. | Станція силікатна V=1 куб.м.(два бака) | 10402292 | 1 | має великі ділянки зношеності та корозію металу корпусів баків, зовнішню деформацію, ремонту не підлягає | 2920,00 | 2920,00 | 0,00 | 1998 |
| 4. | Насос К20/30 | 10401820 | 1 | тріщини на корпусі, гнізда підшипників розбиті, зношене робоче колесо, погнутий вал, ремонту не підлягає | 133,81 | 133,81 | 0,00 | 1972 |
| 5. | Напірний каналізаційний колектор діаметром 325мм, довжиною 140м.п по вул. М.Грушевського | 10311391 | 1 | під час будівництва нового об`єкту по вул. М.Грушевського, 15-Г під пляму забудови потрапило два напірних каналізаційних колектори. Згідно технічних умов та виконавчо-технічної документації ТОВ «Авантаж Синтез» було виконано винесення двох напірних каналізаційних колекторів з території об’єкта будівництва. Для подальшої експлуатації колектор не придатний. | 881,00 | 881,00 | 0,00 | 2000 |
| 6. | Насос К 80-65-160 | 10402268 | 1 | гнізда підшипників розбиті, зношене робоче колесо, погнутий вал, ремонту не підлягає | 1669,00 | 1669,00 | 0,00 | 1998 |
| 7. | Апарат магнітної обробки води АМО.25 | 10401835 | 1 | деформація на тріщини на корпусі, ремонту не підлягає | 196,51 | 196,51 | 0,00 | 1992 |
| 8. | Насос К 80-65-160 | 10402273 | 1 | гнізда підшипників розбиті, зношене робоче колесо, погнутий вал, ремонту не підлягає | 1669,00 | 1669,00 | 0,00 | 1998 |
| 9. | Напірний каналізаційний колектор від КНС №13 по вул.А.Голуба, 1-В до колодязя гасника , довжиною 1850м.п. діаметром 200мм. | 10311213 | 1 | каналізаційний колектор не використовується для перекачування стічних вод, оскільки термін експлуатації складає більше 45 років, що перевищує нормативний | 26282,73 | 26282,73 | 0,00 | 1976 |
| 10. | Апарат магнітної обробки води АМО.25 | 10401837 | 1 | деформація та тріщини на корпусі, ремонту не підлягає | 196,52 | 196,52 | 0,00 | 1992 |
| 11. | Апарат магнітної обробки води АМО.25 | 10401838 | 1 | деформація та тріщини на корпусі, ремонту не підлягає | 196,52 | 196,52 | 0,00 | 1992 |
|  | Підсумок |  | 11 |  | 36010,60 | 36010,60 | 0,00 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО